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[bookmark: _GoBack]ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-31-008975-а
Предмет закупівлі: Комп’ютерне обладнання (3D-ПРИНТЕР екструзійний CORE XY; 3D- ПРИНТЕР екструзійний з рухомим столом)
Код за ДК 021:2015:Комп'ютерне обладнання
Закупівля здійснюється в рамках проєкту «Ukraine Facility»
Вид процедури: Відкриті торги (з особливостями)
Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі складає 180 000,00  грн з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом  середньоринкового рівня цін  предмета закупівлі, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик:
Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Закупівля 3D-принтерів зумовлена потребою забезпечення навчального процесу сучасними засобами для проєктування та виготовлення деталей і моделей. Використання обладнання адитивних технологій дозволить студентам здобувати практичні навички роботи з цифровим виробництвом, 3D-моделюванням та прототипуванням, що відповідає сучасним тенденціям розвитку промисловості й освіти. Технічні характеристики (тип екструзії, система переміщення, точність друку, робочий об’єм) визначені з урахуванням навчальних планів і потреб лабораторних робіт.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі)
3D- ПРИНТЕР ЕКСТРУЗІЙНИЙ CORE XY КІЛЬКІСТЬ –1 ШТУКА

	ВИМІРЮВАННЯ

	Збірка обсягу
	250 x 220 x 270 мм | 9,8 x 8,6 x 10,6 дюймів

	Діаметр нитки розжарення
	1,75 мм

	Висота шару
	0,05-0,30 мм

	Розміри принтера
	22,5 кг, 415×444×555 мм; 16,3×17,5×21,8 дюйма (X×Y×Z)

	ЕЛЕКТРОНІКА

	Материнська плата
	Спеціальна 32-бітна електроніка xBuddy з STM32

	Крокові драйвери
	Трінамік 2130

	Крокові двигуни
	Точні крокові двигуни 0,9° X, Y (запобігають VFA)

	ЕКСТРУДЕР

	Екструдер
	Nextruder, прямий привід, сумісний з E3D V6 (з адаптером)

	Електроніка екструдера
	Спеціальна плата для підключення вентиляторів, термісторів та інших компонентів.

	Шлях нитки
	Алюмінієвий радіатор, суцільнометалевий хотенд

	Система приводу
	Планетарна передача Nextruder, передавальний коефіцієнт 10:1

	Вентилятор охолодження
	Високопродуктивна турбіна, система охолодження на 360°

	Насадка
	Латунна насадка Prusa з високим потоком CHT - 0,4 мм

	МАКС. РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА

	Максимальна температура сопла
	290 °C / 554 °F

	Максимальна температура нагрівального шару
	120 °C / 248 °F

	Максимальна температура камери
	55 °C / 131 °F

	ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

	РК-екран
	3,5-дюймовий графічний екран з підтримкою 65 тисяч кольорів

	Сенсорне керування
	Так

	Інтерфейс оновлення прошивки
	USB-накопичувач, Prusa Connect, мобільний додаток Prusa

	Підтримка Prusa Connect
	Так

	Підтримка застосунку Prusa для iOS та Android
	Так

	Система швидкої заміни форсунок
	Так

	Освітлення
	Так

	АКСЕСУАРИ

	Внутрішня камера
	додаткове рішення для встановлення в камері

	Підтримка MMU3
	Так . У майбутньому оновленні MMU .

	HEPA-фільтрація
	необов'язкове доповнення

	Удосконалена система фільтрації
	необов'язкове доповнення

	Сумісність плат GPIO
	Так

	Сумісність акселерометра
	Так

	ПІДКЛЮЧЕННЯ

	Ethernet-з'єднання
	Так

	Wi-Fi
	NFC-приймач, додатковий модуль ESP Wi-Fi (постачається з принтером)

	ДАТЧИКИ

	Датчик нитки розжарення
	Так (2 датчики)

	Датчик навантаження
	Так

	Термістори
	5 високоточних термісторів (оригінальні Semitec)

	Моніторинг двигунів вентиляторів
	Так

	Датчик дверей
	Так

	ДРУК

	Друкований матеріал
	USB-накопичувач / локальна мережа / інтернет через Prusa Connect або мобільний додаток Prusa

	Поверхня для друку
	Магнітний нагрівальний матрац зі знімними листами пружинної сталі PEI

	Калібрування першого шару
	Повністю автоматичний (завдяки датчику навантаження)

	Калібрування ліжка
	Автоматичне вирівнювання сітчастої платформи (лише на області друку)

	Формувач вхідних даних
	Так

	Підтримувані матеріали
	PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB та при використанні додаткової розширеної системи фільтрації ABS, ASA, HIPS, PA

	Фазовий крок
	Так

	ПОТУЖНІСТЬ

	Блок живлення
	240 Вт

	
	

	Споживання енергії
	Налаштування PLA: 90 Вт / налаштування ABS: 110 Вт



3D- ПРИНТЕР ЕКСТРУЗІЙНИЙ З РУХОМИМ СТОЛОМ –2 ШТУКИ

	ВИМІРЮВАННЯ

	Збірка обсягу
	250 x 210 x 220 мм | 9,84 x 8,3 x 8,6 дюймів

	Діаметр нитки розжарення
	1,75 мм

	Висота шару
	0,05-0,30 мм

	Розміри принтера (без катушки)
	7 кг, 500×550×400 мм; 19,6×21,6×15,7 дюйма (X×Y×Z)

	ЕЛЕКТРОНІКА

	Материнська плата
	Спеціальна 32-бітна електроніка xBuddy з STM32

	Крокові драйвери
	Трінамік 2130

	Крокові двигуни
	Точні крокові двигуни 0,9° X, Y (запобігають VFA)

	ЕКСТРУДЕР

	Екструдер
	Nextruder, прямий привід, сумісний з E3D V6 (з адаптером)

	Електроніка екструдера
	Спеціальна плата для підключення вентиляторів, термісторів та інших компонентів.

	Шлях нитки
	Алюмінієвий радіатор, суцільнометалевий хотенд

	Система приводу
	Планетарна передача Nextruder, передавальний коефіцієнт 10:1

	Вентилятор охолодження
	Високопродуктивна турбіна, система охолодження на 360°

	Насадка
	Латунна насадка Prusa з високим потоком CHT - 0,4 мм

	МАКС. РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА

	Максимальна температура сопла
	290 °C / 554 °F

	Максимальна температура нагрівального шару
	120 °C / 248 °F

	
	

	ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

	РК-екран
	3,5-дюймовий графічний екран з підтримкою 65 тисяч кольорів

	Підключення

Друкований носій
	NFC-приймач, додатковий модуль ESP Wi-Fi 
(постачається з принтером)
USB-накопичувач / локальна мережа / 
інтернет через Prusa Connect

	ДАТЧИКИ

	Розширені датчики
	Датчик розжарення, Датчик навантаження, датчик аварійного
 відключення живлення, 4 високоточні термістори
 (оригінальні Semitec) + моніторинг обертів вентиляторів

	ПОВЕРХНЯ ДРУКУ

	Поверхня для друку
	Магнітний нагрівальний матрац зі знімними листами пружинної сталі PEI

	КАЛІБРУВАННЯ

	Калібрування платформи
	Автоматичне вирівнювання сітчастої платформи (лише на області друку)

	
	

	МАТЕРІАЛИ

	Підтримувані матеріали
	PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB та при використанні оригінального корпусу Prusa з додаванням фільтрації  ABS, ASA, HIPS, PA

	
	

	ПОТУЖНІСТЬ

	Блок живлення
	240 Вт

	
	

	Споживання енергії
	Налаштування PLA: 80 Вт / налаштування ABS: 120 Вт


Обсяги  визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.
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