
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-05-011882-а
Предмет закупівлі: Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень учбово-лабораторного корпусу Олександрійського політехнічного фахового коледжу, проспект Соборний, 62, м. Олександрія, Кіровоградська область).
Код за ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».
Вид процедури: Відкриті торги (з особливостями)
Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі складає 754200,00 грн з ПДВ.Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі кошторисних розрахунків, складених відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону № 281 від 01.11.2021 р., а також з урахуванням аналізу середньоринкових цін на аналогічні послуги та відповідно до затвердженого кошторису на 2025рік 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик:
В закладі виникла необхідність проведення поточного ремонту, зумовлена тривалим терміном експлуатації приміщень учбово-лабораторного корпусу та погіршенням їх технічного і санітарного стану. Виконання ремонту передбачає відновлення внутрішнього оздоблення, усунення пошкоджень, що забезпечить безпечні та комфортні умови для студентів і працівників закладу, відповідність вимогам охорони праці та пожежної безпеки. Обсяги  визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.
	Відомість обсягів робіт


	 
	 

	Поточний ремонт приміщень учбово-лабораторного корпусу Олександрійського політехнічного фахового коледжу, проспект Соборний, 62, місто Олександрія, Кіровоградська область

	 

	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість

	1
	2
	3
	4

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні роботи
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Роздiл 1. Коридор
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних
сумішей оптимального гранулометричного складу
двошарових, верхній шар товщиною 10 см
	  м2
	71,7

	2
	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття
з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до
норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3
	  м2
	71,7

	3
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЕМ]
	  м2
	71,7

	4
	Улаштування плінтусів з плиток керамічних
	  м
	85,83

	5
	Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м
	  м2
	2,28

	6
	Готування важких кладкових цементно-вапняних
розчинів, марка 50
	  м3
	0,00228

	7
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	  м2
	34,28

	8
9
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
Суцільне вирівнювання поверхонь стін  [одношарове штукатурення], товщина шару 10мм
	  м
  м2
	34,28
109,61

	10
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	143,89

	11
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	  м2
	143,89

	12
	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	143,89

	13
	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2
	  м2
	13,37

	
	Роздiл 2. Майстерня
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	14
	ґрунтування основ із бетону або розчину під
водоізоляційний покрівельний килим
	  м2
	103

	15
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2
	  м2
	103

	16
	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка
150
	  м3
	2,1012

	17
	Установлення скляних жилок у мозаїчні покриття
	  м
	412

	18
	Улаштування покриттів мозаїчних [тераццо] товщиною
20 мм без малюнка
	  м2
	103

	19
	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
мозаїчних покриттів [тераццо] без малюнка і з малюнком
	  м2
	103

	20
	Готування розчіну з мармуровим дрібняком для
мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі
	  м3
	4,2024

	21
	Улаштування плінтусів з плиток керамічних
	  м
	43,07

	22
	Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м
	  м2
	38,94

	23
	Готування важких кладкових цементно-вапняних
розчинів, марка 50
	  м3
	0,03894

	24
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	  м2
	10,75

	25
26
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
Суцільне вирівнювання  поверхонь стін [одношарове штукатурення],товщина шару 10мм
	  м
  м2
	49,11
135,56

	27
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
	  м2
	146,31

	28
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	  м2
	146,31

	29
	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	  м2
	146,31

	30
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах
	  м2
	3,15

	31
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	  шт
	4

	32
	Знімання засклених віконних рам
	  м2
	13,82

	33


34

35         


36

37
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею
більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби
Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази
Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок
"грильято"
Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1
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