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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-27-012479-а
Предмет закупівлі: Прилади для вимірювання величин (Твердомір)
Код за ДК 021:2015: 38340000-0 «Прилади для вимірювання величин».
Закупівля здійснюється в рамках проєкту «Ukraine Facility»
Вид процедури: Відкриті торги (з особливостями)
Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі складає 186000,00  грн з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом  середньоринкового рівня цін  предмета закупівлі, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, інформації про ціни на товар, що міститься в електронній системі закупівель "Prozorro"на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик:
Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Враховуючи зазначене , замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета  закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.
Закупівля твердоміра необхідна для проведення лабораторних та навчально-практичних робіт з матеріалознавства і машинобудування. Прилад забезпечить можливість визначення твердості металів та сплавів за різними методиками, що дозволить студентам здобути практичні навички роботи з вимірювальним обладнанням та забезпечить виконання освітніх програм. Технічні параметри (шкали вимірювання, діапазон навантажень, точність) обрано з урахуванням стандартних вимог до навчальних і виробничих лабораторій.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Твердомір-2шт

	Діапазон вимірювань за основними шкалами

	За Роквеллом    20-70 HRC

	За Бринелем     30-650 HB

	За Віккерсом    230-940 HV

	Похибка вимірювання

	За Роквеллом       ±2 HRC
за Брінеллем
90-180 HB        +/– 10 HB
180-250 HB      +/– 15 HB
250-460 HB     +/– 20 HB
За Віккерсом
240-500 HV     +/– 15 HV
500-800 HV     +/– 20 HV
800-940 HV    +/– 25 HV

	Діаметр поверхні для встановлення датчика

	Для ультразвукового датчика
Від 1 мм на площині
Від 5 мм у глухому отворі (канавці)
Для динамічного датчика 
Від 14 мм на площині

	Рекомендована шорсткість контрольованого виробу

	Для динамічного датчика 
типу «D»   3.2Ra
типу «G»  7.2Ra
Для ультразвукового датчика   1.6Ra
Алгоритм хибних значень  є
Матеріали
Ультразвуковий  датчик (UCI)-попередньо відкалібрований для сталі
Динамічний датчик- попередньо відкалібрований для сталі, чавуну, нержавіючої сталі, алюмінію, бронзи, латуні, міді
Додаткові матеріали користувача для калібрування
Обчислення  Середнє значення для 1-20 вимірів
 мінімум, максимум, середнє значення
Алгоритм відкидання неправильних вимірів
Конвертація шкал Конвертація виміряної твердості у різні шкали
Програмованих шкал Додаткових шкал понад 100
Побудова графіків Усі точки із серії, які враховувалися у розрахунку середнього значення
Мова  Українська, англійська
Обсяг пам»яті 128Мб (можливість збереження понад 1000 вимірювань)
Корпус пристрою Удароміцний пластиковий корпус із гумовим бампером (захист від падінь)
Дисплей  Кольоровий не менше 3,5”
Зв»язок із ПК USB,обробка результатів, створення звітів
Живлення  Акумуляторне,Li-Pol. 3.7V 3000 mAh
Робота без підзарядки 9 годин 
Робоча температура -10 …+45° С, без кондексації






























[bookmark: _GoBack]




image1.png
* % %

* 5 X

P

CnisdinancyeTbes
€8poneicKuM COIIOM —
Ukraine Facility
Co-funded by the
European Union -
Ukraine Facility




