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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-31-009279-а
Предмет закупівлі: Навчальні засоби (Навчальний стенд оператора ЧПК:Стійка ЧПК фрезерна; навчальний стенд оператора ЧПК:Стійка ЧПК токарна)  
 Код за ДК 021:2015: 80520000-5 - Навчальні засоби
Закупівля здійснюється в рамках проєкту «Ukraine Facility»
Вид процедури: Відкриті торги (з особливостями) 
Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі складає 
5 550 000,00  грн з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом  середньоринкового рівня цін  предмета закупівлі, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції, на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик:
Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Закупівля навчальних стендів зумовлена необхідністю якісної підготовки здобувачів освіти за спеціальностями технічного спрямування. Використання сучасних навчальних стендів з елементами систем числового програмного керування (ЧПК) забезпечить набуття студентами практичних навичок роботи на обладнанні, яке відповідає сучасним вимогам виробництва. Технічні характеристики визначені відповідно до освітніх програм та стандартів підготовки фахівців у галузі машинобудування та металообробки.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Навчальний стенд оператора ЧПК: Стійка ЧПК фрезерна-5шт
Призначення : Вивчення роботи ЧПК за допомогою фактичного дисплея ЧПК, ключа MDI, ручного генератора імпульсів (маховичок), а також програмування та перевірка створеної програми обробки можлива.  
Габарити (ШхГхВ): 400х500х150 мм (допустиме відхилення )
Вага:	12 кг (допустиме відхилення )
Розмір дисплея:	Не менше 10,4’’
Вид дисплея:	Рідкокристалічний (LCD) 
Операційний розділ:	Модуль MDI операторська панель, кнопка аварійної зупинки, перемикач, ручний генератор імпульсів, операційна система  з програмним забезпеченням
Вхідні та вихідні носії:	USB накопичувач, CF-карта
Зв’язок I/F:	Ethernet
Установка: На столі вертикально
Слот безпеки:	В наявності
Система (можливе перемикання):	Cистема фрезерного верстата (кількість осей управління 3 осі, шпиндель 1 вісь)
Кількість мов інтерфейсу	Не менше 3
Навчальний стенд оператора ЧПК: Стійка ЧПК токарна-5шт
Призначення	:Вивчення роботи ЧПК за допомогою фактичного дисплея ЧПК, ключа MDI, ручного генератора імпульсів (маховичок), а також програмування та перевірка створеної програми обробки
можлива.
Габарити (ШхГхВ):	400х500х150 мм (допустиме відхилення )
Вага:	12 кг (допустиме відхилення)
Розмір дисплея:	Не менше 10,4’’
Вид дисплея:	Рідкокристалічний (LCD)
Операційний розділ:	Модуль MDI операторська панель, кнопка аварійної зупинки, перемикач, ручний генератор імпульсів, операційна система з програмним забезпеченням
Вхідні та вихідні носії:	USB накопичувач, CF-карта
Зв’язок I/F:	Ethernet
Установка:	На столі вертикально
Слот безпеки:	В наявності
Система (можливе перемикання):	Система токарного верстата (кількість осей керування 2 осі, шпиндель 1 вісь)
Кількість мов інтерфейсу: Не менше 3
Обсяги  визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.
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